Príloha 1


SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 213/012/ 2019 
1. Druhový a obchodný názov výrobku:  
Nosný fasádny rošt LAMINA 
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: Profily určené na upevnenie obkladov stien

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):

nevzťahuje sa 
4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala: SK TP – 19/0022 Nosný fasádny rošt LAMINA, Technický a skúšobný ústav stavebný n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava
5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:

Používa sa na pripevňovanie fasádnych obkladových prvkov z rôz-nych materiálov na obvodové steny budov.

6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:  

LAMINA PREŠOV, s.r.o.,  IČO: 44 558 902, Jesenná 5, 080 05 Prešov  
7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený: nevzťahuje sa
8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:  IV
9. Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho  vydala: nevzťahuje sa
10. Deklarované parametre

	Podstatné vlastnosti
	Parametre
	Protokol o skúške, výpočte a pod., odkaz na laboratórium  

	Reakcia na oheň
	Trieda A1
	Podľa rozhodnutia Komisie č. 96/603/ES/1996, ktorým sa ustanovujú výrobky patriace do triedy A „Neprispievajúce k horeniu“ v znení neskorších predpisov, výrobky patria do skupiny výrobkov, ktoré sa z hľadiska reakcie na oheň klasifikujú do triedy A1 bez skúšania.

	Rozmerová presnosť konzol

Od 0,5 mm do 3,0 mm

Od 3,0 mm do 120 mm

Od 120 mm do 400 mm
	± 0,2 mm
± 1,5 mm

± 2,5 mm
	80130392
TSÚS n.o., skúšobné laboratórium, skúšobné pracovisko Prešov

	Mechanické vlastnosti materiálu

Oceľové konzoly a profily

Medza klzu

Pevnosť v ťahu

Ťažnosť

Hliníkové  profily

Medza klzu

Pevnosť v ťahu

Ťažnosť
	min. 250 MPa
min. 330 MPa

min. 19 % 

min. 150 MPa
min. 190 MPa
min. 8 %
	Hutný atest číslo 17/107875 01, 
vydaný U.S.Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel, Košice
80190055
TSÚS n.o., skúšobné laboratórium, skúšobné pracovisko Prešov

	Plošná hmotnosť 

	min. 200 g/m2

	Hutný atest číslo 17/107875 01, 

vydaný U.S.Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel, Košice

	Únosnosť oceľových konzol
	Príloha  1
	80130391
TSÚS n.o., skúšobné laboratórium, skúšobné pracovisko Prešov


Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila:  nevzťahuje sa

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.
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12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 
V Prešove, dňa : 23.04.2019        

            ...................................................  
         






    (podpis)
Tabuľky charakteristickej únosnosti konzol

Tabuľka 1 – Charakteristická únosnosť konzol v ohybe, od vodorovného roštu
	Hrúbka plechu

mm
	Dĺžka ramena konzoly

mm 

	
	60
	80
	100
	120
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	200

	1,5
	0,25 kN
	0,20 kN
	0,15 kN
	0,12 kN
	0,08 kN
	0,07 kN
	0,07 kN
	0,06 kN
	0,06 kN
	0,05 kN
	0,05 kN

	1,8
	0,25 kN
	0,22 kN
	0,17 kN
	0,14 kN
	0,12 kN
	0,11 kN
	0,10 kN
	0,09 kN
	0,08 kN
	0,07 kN
	0,06 kN

	2,0
	0,30 kN
	0,25 kN
	0,20 kN
	0,17 kN
	0,13 kN
	0,12 kN
	0,11 kN
	0,10 kN
	0,09 kN
	0,07 kN
	0,06 kN


Tabuľka 2 – Charakteristická únosnosť konzol v ohybe, od zvislého roštu

	Hrúbka plechu

mm
	Dĺžka ramena konzoly 

mm

	
	60
	80
	100
	120
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	200

	1,5
	0,75 kN
	0,65 kN
	0,50 kN
	0,35 kN
	0,26 kN
	0,22 kN
	0,20 kN
	0,15 kN
	0,12 kN
	0,08 kN
	0,05 kN

	1,8
	0,80 kN
	0,70 kN
	0,55 kN
	0,45 kN
	0,37 kN
	0,30 kN
	0,25 kN
	0,20 kN
	0,15 kN
	0,10 kN
	0,06 kN

	2,0
	0,90 kN
	0,80 kN
	0,65 kN
	0,52 kN
	0,40 kN
	0,34 kN
	0,30 kN
	0,23 kN
	0,18 kN
	0,12 kN
	0,06 kN


